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一、监测情况

（一）监测概况
2021年2月吉县开展了城区集中式饮用水源地水质监测。具体为：十里河水源地和阳儿原水源地,共计2个水源地，均属地下水源地。
地下水水源：

十里河水源在水源地K2供水井处(加氯前）采样；
阳儿原水源在水源地K3、K4供水井处(加氯前）采样，两井间隔距离62米。
（二）监测项目
地下水水源：监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中40项。

二、评价标准及方法

地下水源地水质采用单因子评价法进行评价。水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
三、评价结果

2021年2月，十里河水源地、阳儿原水源地等2个集中式饮用水源地水质达标率为100%。
四、各水源有关情况

2021年2月吉县集中式饮用水源地水质状况一览表
	城市

名称
	水源地

名称
	水源地

性质
	是否达标
	超标项目
	达标率（%）

	吉县
	十里河水源地
	地下水
	是
	--
	100

	吉县
	阳儿原水源地
	地下水
	是
	--
	100


