
报告编号：WSH202006284

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水
委托单位：吉县疾病预防控制中心
受检单位：------
单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司
报告日期：2020年7月13日

注 意 事 项

本检验报告无我单位检验检测专用章无效。

2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。

3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。

4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。

5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

6、本检验报告一式两份，一份交付送检单位，一份由本公司存档。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

 单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029
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	委托单位
	吉县疾病预防控制中心
	委托单位地址
	吉县疾控中心

	受检单位
	------
	受检单位地址
	------

	检验类别
	送检
	来样方式
	送样

	样品数量
	6份
	样品状态
	2.5L聚乙烯壶、500mL消毒瓶密闭

	采样人
	刘玲、汪改琴
	采样地点
	见数据页

	采样日期
	2020.6.30
	样品类别
	生活饮用水

	收样日期
	2020.6.30
	检验日期
	2020.6.30-2020.7.7

	报告日期
	2020.7.13
	样品编号
	SH200628401-SH200628406

	标准依据
	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

	检测项目及依据
	见数据页

	主    要

仪器设备
	原子吸收分光光度计SJYQ01-01、气相色谱仪SJYQ03-02、离子色谱仪SJYQ04-01、

原子荧光光度计SJYQ02-01、紫外可见分光光度计SJYQ06-02

	检

验

结

论
	样品SH200628401-SH200628406检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
（以下空白）

检验单位（章）

	测试环境
	温度：21-28℃　　　　　　湿度：33-46%RH　　　

	批准人
	               年  月  日
	审核人
	年  月  日

	主检人
	                                             年  月  日

	备注
	------

	编  制
	                
	校  对
	
	打印日期
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	序号
	检验项目
	单位
	检测依据
	SH200628401
	GB 5749

-2006
	单项判定

	
	
	
	
	新城水厂
	
	

	1
	色度
	度
	GB/T5750.4-2006 1.1  
	＜5
	≤15
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	GB/T5750.4-2006 2.1
	0.13
	≤1①
	合格

	3
	臭和味
	
	GB/T5750.4-2006 3.1
	无
	无异臭异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	
	GB/T5750.4-2006 4.1
	无
	无
	合格

	5
	pH
	
	GB/T5750.4-2006 5.1
	7.88
	6.5-8.5
	合格

	6
	铝
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 1.1  
	＜0.008
	≤0.2
	合格

	7
	铁
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 2.1
	＜0.300
	≤0.3
	合格

	8
	氯化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 2.2
	17.8
	≤250
	合格

	9
	硫酸盐
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 1.2
	32.3
	≤250
	合格

	10
	溶解性总固体
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 8.1 
	368
	≤1000
	合格

	11
	总硬度(以CaCO3计)
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 7.1
	221
	≤450
	合格

	12
	耗氧量(CODMn法，以O2计)
	mg/L
	GB/T5750.7-2006 1.1
	0.92
	≤3②
	合格

	13
	铬(六价)
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 10.1
	0.010
	≤0.05
	合格

	14
	氟化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 3.2 
	0.39
	≤1.0
	合格

	15
	硝酸盐(以N计)
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 5.3
	3.11
	≤10③
	合格

	16
	锰
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 3.1 
	＜0.100
	≤0.1
	合格

	17
	铜
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 4.2  
	＜0.200
	≤1.0
	合格

	18
	锌
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 5.1
	＜0.050
	≤1.0
	合格

	19
	砷
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 6.1 
	0.0016
	≤0.01
	合格

	20
	硒
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 7.1 
	＜0.0004
	≤0.01
	合格

	21
	镉
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 9.1 
	＜0.0004
	≤0.005
	合格

	22
	铅
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 11.1 
	＜0.002
	≤0.01
	合格

	23
	汞
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 8.1 
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	24
	菌落总数
	CFU/mL
	GB/T5750.12-2006 1.1
	未检出
	≤100
	合格

	25
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 2.2
	0
	不得检出
	合格

	26
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 3.2
	0
	不得检出
	合格

	27
	三氯甲烷
	mg/L
	GB/T5750.10-2006  1
	＜0.0002
	≤0.06
	合格

	28
	氨氮
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 9.1  
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	29
	氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.11-2006 6
	0.109
	≤0.7
	合格

	30
	亚氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.10-2006 13.2
	＜0.050
	≤0.7
	合格

	①注：水源与净水技术条件限制时≤3NTU
②注：水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5mg/L 

③注：地下水源限制时≤20mg/L  

（以下空白）
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	序号
	检验项目
	单位
	检测依据
	SH200628402
	GB 5749

-2006
	单项判定

	
	
	
	
	新城C区10号楼
	
	

	1
	色度
	度
	GB/T5750.4-2006 1.1  
	＜5
	≤15
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	GB/T5750.4-2006 2.1
	0.11
	≤1①
	合格

	3
	臭和味
	
	GB/T5750.4-2006 3.1
	无
	无异臭异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	
	GB/T5750.4-2006 4.1
	无
	无
	合格

	5
	pH
	
	GB/T5750.4-2006 5.1
	7.89
	6.5-8.5
	合格

	6
	铝
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 1.1  
	＜0.008
	≤0.2
	合格

	7
	铁
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 2.1
	＜0.300
	≤0.3
	合格

	8
	氯化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 2.2
	17.5
	≤250
	合格

	9
	硫酸盐
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 1.2
	32.3
	≤250
	合格

	10
	溶解性总固体
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 8.1 
	365
	≤1000
	合格

	11
	总硬度(以CaCO3计)
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 7.1
	219
	≤450
	合格

	12
	耗氧量(CODMn法，以O2计)
	mg/L
	GB/T5750.7-2006 1.1
	0.68
	≤3②
	合格

	13
	铬(六价)
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 10.1
	0.010
	≤0.05
	合格

	14
	氟化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 3.2 
	0.40
	≤1.0
	合格

	15
	硝酸盐(以N计)
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 5.3
	3.09
	≤10③
	合格

	16
	锰
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 3.1 
	＜0.100
	≤0.1
	合格

	17
	铜
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 4.2  
	＜0.200
	≤1.0
	合格

	18
	锌
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 5.1
	＜0.050
	≤1.0
	合格

	19
	砷
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 6.1 
	0.0016
	≤0.01
	合格

	20
	硒
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 7.1 
	＜0.0004
	≤0.01
	合格

	21
	镉
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 9.1 
	＜0.0004
	≤0.005
	合格

	22
	铅
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 11.1 
	＜0.002
	≤0.01
	合格

	23
	汞
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 8.1 
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	24
	菌落总数
	CFU/mL
	GB/T5750.12-2006 1.1
	2
	≤100
	合格

	25
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 2.2
	0
	不得检出
	合格

	26
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 3.2
	0
	不得检出
	合格

	27
	三氯甲烷
	mg/L
	GB/T5750.10-2006  1
	＜0.0002
	≤0.06
	合格

	28
	氨氮
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 9.1  
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	29
	氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.11-2006 6
	＜0.050
	≤0.7
	合格

	30
	亚氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.10-2006 13.2
	＜0.050
	≤0.7
	合格

	①注：水源与净水技术条件限制时≤3NTU
②注：水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5mg/L 

③注：地下水源限制时≤20mg/L  

（以下空白）
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	序号
	检验项目
	单位
	检测依据
	SH200628403
	GB 5749

-2006
	单项判定

	
	
	
	
	一心堂药店
	
	

	1
	色度
	度
	GB/T5750.4-2006 1.1  
	＜5
	≤15
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	GB/T5750.4-2006 2.1
	0.12
	≤1①
	合格

	3
	臭和味
	
	GB/T5750.4-2006 3.1
	无
	无异臭异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	
	GB/T5750.4-2006 4.1
	无
	无
	合格

	5
	pH
	
	GB/T5750.4-2006 5.1
	7.85
	6.5-8.5
	合格

	6
	铝
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 1.1  
	＜0.008
	≤0.2
	合格

	7
	铁
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 2.1
	＜0.300
	≤0.3
	合格

	8
	氯化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 2.2
	17.6
	≤250
	合格

	9
	硫酸盐
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 1.2
	33.6
	≤250
	合格

	10
	溶解性总固体
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 8.1 
	370
	≤1000
	合格

	11
	总硬度(以CaCO3计)
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 7.1
	222
	≤450
	合格

	12
	耗氧量(CODMn法，以O2计)
	mg/L
	GB/T5750.7-2006 1.1
	0.76
	≤3②
	合格

	13
	铬(六价)
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 10.1
	0.010
	≤0.05
	合格

	14
	氟化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 3.2 
	0.43
	≤1.0
	合格

	15
	硝酸盐(以N计)
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 5.3
	3.10
	≤10③
	合格

	16
	锰
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 3.1 
	＜0.100
	≤0.1
	合格

	17
	铜
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 4.2  
	＜0.200
	≤1.0
	合格

	18
	锌
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 5.1
	＜0.050
	≤1.0
	合格

	19
	砷
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 6.1 
	0.0020
	≤0.01
	合格

	20
	硒
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 7.1 
	＜0.0004
	≤0.01
	合格

	21
	镉
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 9.1 
	＜0.0004
	≤0.005
	合格

	22
	铅
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 11.1 
	＜0.002
	≤0.01
	合格

	23
	汞
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 8.1 
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	24
	菌落总数
	CFU/mL
	GB/T5750.12-2006 1.1
	2
	≤100
	合格

	25
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 2.2
	0
	不得检出
	合格

	26
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 3.2
	0
	不得检出
	合格

	27
	三氯甲烷
	mg/L
	GB/T5750.10-2006  1
	＜0.0002
	≤0.06
	合格

	28
	氨氮
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 9.1  
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	29
	氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.11-2006 6
	＜0.050
	≤0.7
	合格

	30
	亚氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.10-2006 13.2
	＜0.050
	≤0.7
	合格

	①注：水源与净水技术条件限制时≤3NTU
②注：水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5mg/L 

③注：地下水源限制时≤20mg/L  

（以下空白）




临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告
报告编号：WSH202006284                                  第5页/共7页

	序号
	检验项目
	单位
	检测依据
	SH200628404
	GB 5749

-2006
	单项判定

	
	
	
	
	龙王湾水厂
	
	

	1
	色度
	度
	GB/T5750.4-2006 1.1  
	＜5
	≤15
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	GB/T5750.4-2006 2.1
	0.28
	≤1①
	合格

	3
	臭和味
	
	GB/T5750.4-2006 3.1
	无
	无异臭异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	
	GB/T5750.4-2006 4.1
	无
	无
	合格

	5
	pH
	
	GB/T5750.4-2006 5.1
	7.87
	6.5-8.5
	合格

	6
	铝
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 1.1  
	＜0.008
	≤0.2
	合格

	7
	铁
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 2.1
	＜0.300
	≤0.3
	合格

	8
	氯化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 2.2
	13.6
	≤250
	合格

	9
	硫酸盐
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 1.2
	29.7
	≤250
	合格

	10
	溶解性总固体
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 8.1 
	340
	≤1000
	合格

	11
	总硬度(以CaCO3计)
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 7.1
	207
	≤450
	合格

	12
	耗氧量(CODMn法，以O2计)
	mg/L
	GB/T5750.7-2006 1.1
	1.18
	≤3②
	合格

	13
	铬(六价)
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 10.1
	0.013
	≤0.05
	合格

	14
	氟化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 3.2 
	0.42
	≤1.0
	合格

	15
	硝酸盐(以N计)
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 5.3
	2.90
	≤10③
	合格

	16
	锰
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 3.1 
	＜0.100
	≤0.1
	合格

	17
	铜
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 4.2  
	＜0.200
	≤1.0
	合格

	18
	锌
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 5.1
	＜0.050
	≤1.0
	合格

	19
	砷
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 6.1 
	0.0019
	≤0.01
	合格

	20
	硒
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 7.1 
	＜0.0004
	≤0.01
	合格

	21
	镉
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 9.1 
	＜0.0004
	≤0.005
	合格

	22
	铅
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 11.1 
	＜0.002
	≤0.01
	合格

	23
	汞
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 8.1 
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	24
	菌落总数
	CFU/mL
	GB/T5750.12-2006 1.1
	3
	≤100
	合格

	25
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 2.2
	0
	不得检出
	合格

	26
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 3.2
	0
	不得检出
	合格

	27
	三氯甲烷
	mg/L
	GB/T5750.10-2006  1
	＜0.0002
	≤0.06
	合格

	28
	氨氮
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 9.1  
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	29
	氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.11-2006 6
	＜0.050
	≤0.7
	合格

	30
	亚氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.10-2006 13.2
	＜0.050
	≤0.7
	合格

	①注：水源与净水技术条件限制时≤3NTU
②注：水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5mg/L 

③注：地下水源限制时≤20mg/L  

（以下空白）
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	序号
	检验项目
	单位
	检测依据
	SH200628405
	GB 5749

-2006
	单项判定

	
	
	
	
	银苑小区
	
	

	1
	色度
	度
	GB/T5750.4-2006 1.1  
	＜5
	≤15
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	GB/T5750.4-2006 2.1
	0.43
	≤1①
	合格

	3
	臭和味
	
	GB/T5750.4-2006 3.1
	无
	无异臭异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	
	GB/T5750.4-2006 4.1
	无
	无
	合格

	5
	pH
	
	GB/T5750.4-2006 5.1
	7.89
	6.5-8.5
	合格

	6
	铝
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 1.1  
	＜0.008
	≤0.2
	合格

	7
	铁
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 2.1
	＜0.300
	≤0.3
	合格

	8
	氯化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 2.2
	14.0
	≤250
	合格

	9
	硫酸盐
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 1.2
	29.7
	≤250
	合格

	10
	溶解性总固体
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 8.1 
	336
	≤1000
	合格

	11
	总硬度(以CaCO3计)
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 7.1
	201
	≤450
	合格

	12
	耗氧量(CODMn法，以O2计)
	mg/L
	GB/T5750.7-2006 1.1
	0.96
	≤3②
	合格

	13
	铬(六价)
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 10.1
	0.014
	≤0.05
	合格

	14
	氟化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 3.2 
	0.41
	≤1.0
	合格

	15
	硝酸盐(以N计)
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 5.3
	2.92
	≤10③
	合格

	16
	锰
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 3.1 
	＜0.100
	≤0.1
	合格

	17
	铜
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 4.2  
	＜0.200
	≤1.0
	合格

	18
	锌
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 5.1
	＜0.050
	≤1.0
	合格

	19
	砷
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 6.1 
	0.0019
	≤0.01
	合格

	20
	硒
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 7.1 
	＜0.0004
	≤0.01
	合格

	21
	镉
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 9.1 
	＜0.0004
	≤0.005
	合格

	22
	铅
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 11.1 
	＜0.002
	≤0.01
	合格

	23
	汞
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 8.1 
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	24
	菌落总数
	CFU/mL
	GB/T5750.12-2006 1.1
	未检出
	≤100
	合格

	25
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 2.2
	0
	不得检出
	合格

	26
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 3.2
	0
	不得检出
	合格

	27
	三氯甲烷
	mg/L
	GB/T5750.10-2006  1
	＜0.0002
	≤0.06
	合格

	28
	氨氮
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 9.1  
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	29
	氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.11-2006 6
	＜0.050
	≤0.7
	合格

	30
	亚氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.10-2006 13.2
	＜0.050
	≤0.7
	合格

	①注：水源与净水技术条件限制时≤3NTU
②注：水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5mg/L 

③注：地下水源限制时≤20mg/L  

（以下空白）
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	序号
	检验项目
	单位
	检测依据
	SH200628406
	GB 5749

-2006
	单项判定

	
	
	
	
	西泽小区
	
	

	1
	色度
	度
	GB/T5750.4-2006 1.1  
	＜5
	≤15
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	GB/T5750.4-2006 2.1
	0.18
	≤1①
	合格

	3
	臭和味
	
	GB/T5750.4-2006 3.1
	无
	无异臭异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	
	GB/T5750.4-2006 4.1
	无
	无
	合格

	5
	pH
	
	GB/T5750.4-2006 5.1
	7.88
	6.5-8.5
	合格

	6
	铝
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 1.1  
	＜0.008
	≤0.2
	合格

	7
	铁
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 2.1
	＜0.300
	≤0.3
	合格

	8
	氯化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 2.2
	13.7
	≤250
	合格

	9
	硫酸盐
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 1.2
	71.0
	≤250
	合格

	10
	溶解性总固体
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 8.1 
	414
	≤1000
	合格

	11
	总硬度(以CaCO3计)
	mg/L
	GB/T5750.4-2006 7.1
	205
	≤450
	合格

	12
	耗氧量(CODMn法，以O2计)
	mg/L
	GB/T5750.7-2006 1.1
	1.08
	≤3②
	合格

	13
	铬(六价)
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 10.1
	0.014
	≤0.05
	合格

	14
	氟化物
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 3.2 
	0.40
	≤1.0
	合格

	15
	硝酸盐(以N计)
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 5.3
	2.89
	≤10③
	合格

	16
	锰
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 3.1 
	＜0.100
	≤0.1
	合格

	17
	铜
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 4.2  
	＜0.200
	≤1.0
	合格

	18
	锌
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 5.1
	＜0.050
	≤1.0
	合格

	19
	砷
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 6.1 
	0.0019
	≤0.01
	合格

	20
	硒
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 7.1 
	＜0.0004
	≤0.01
	合格

	21
	镉
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 9.1 
	＜0.0004
	≤0.005
	合格

	22
	铅
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 11.1 
	＜0.002
	≤0.01
	合格

	23
	汞
	mg/L
	GB/T5750.6-2006 8.1 
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	24
	菌落总数
	CFU/mL
	GB/T5750.12-2006 1.1
	未检出
	≤100
	合格

	25
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 2.2
	0
	不得检出
	合格

	26
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	GB/T5750.12-2006 3.2
	0
	不得检出
	合格

	27
	三氯甲烷
	mg/L
	GB/T5750.10-2006  1
	＜0.0002
	≤0.06
	合格

	28
	氨氮
	mg/L
	GB/T5750.5-2006 9.1  
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	29
	氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.11-2006 6
	＜0.050
	≤0.7
	合格

	30
	亚氯酸盐
	mg/L
	GB/T5750.10-2006 13.2
	＜0.050
	≤0.7
	合格

	①注：水源与净水技术条件限制时≤3NTU
②注：水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5mg/L 

③注：地下水源限制时≤20mg/L  

（以下空白）




