附件4
畜禽养殖业粪污处理利用设施建设要求

1、养殖数量与畜禽养殖栏舍面积对应关系为：1头猪/㎡、0.5头奶牛/㎡、1头肉牛/㎡、15只蛋鸡/㎡、10只肉鸡/㎡。
2、粪便农业利用的，必须配备固定的防雨防渗粪便堆放场，并定期清运。一般情况下，每10头猪（出栏）粪便堆场所需容积约1m³；每一头肉牛（出栏）或2头奶牛（存栏）粪便堆场所需容积约1m³；每2000只肉鸡（出栏）或每500只蛋鸡（存栏）粪便堆场所需容积约1m³。养殖场需提供明确的粪便去向或用户使用证明。一般情况下，每亩土地年消纳粪便量不超过5头猪（出栏）、200只肉鸡（出栏）、50只蛋鸡（存栏）、0.2头肉牛（出栏）、0.4头奶牛（存栏）的产生量。
[bookmark: _GoBack]3、粪便生产有机肥方式必须有明确的粪便入库单、有机肥出库和销售证明。一般情况下，生产1吨有机肥大约需要4吨粪便。养殖场粪便转运给专业有机肥厂利用的，应提供有机肥厂对粪便的接收证明材料，有机肥生产厂须提供生产、销售记录。
4、粪便生产沼气的，一般情况下，每10头猪（出栏）所需的沼气池容积约2m³，每头肉牛（出栏）或2头奶牛（存栏）所需的沼气池容积约2m³。
5、污水/尿液农业利用的，应建有固定防雨防渗污水/尿液储存池，一般情况下，污水/尿液储存池体积应能容纳2个月以上的污水/尿液量（每出栏1头生猪储存池体积不少于0.3m³），且需提供明确的污水/尿液去向或用户使用证明。一般情况下，每亩土地年消纳污水/尿液量不能超过5头猪（出栏）、0.2头肉牛（出栏）、0.4头奶牛（存栏）的产生量。
6、污水/尿液采用厌氧-好氧-深度处理的。养猪厌氧池体积不少于0.1m³/头（出栏），好氧池容积不少于0.01m³/头（出栏）；肉牛和奶牛可以按照相应关系换算，1头肉牛（出栏）或2头奶牛（存栏）相当于10头猪（出栏）。
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