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1  总 论

1.1  任务由来

为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，国家出台了《水污染防治行动计划》，其中要求要科学划定畜禽养殖禁养区，防治畜禽养殖污染。禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户需要依法关闭或搬迁。

根据国家《水污染防治行动计划》、《山西省水污染防治2016年行动计划》、《临汾市水污染防治2016年行动计划》等有关要求，为推进吉县水污染防治工作，保护吉县水环境，结合吉县水环境现状，畜禽养殖场（小区）分布情况等，特开展畜禽养殖禁养区划分工作。

1.2  基本概念

1）畜禽

包括猪、牛、鸡、羊等主要畜禽和兔、狐等其他经济动物。

2）禁养区

指县级以上地方人民政府依法划定的禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场的区域。

3）畜禽养殖场、养殖小区

①畜禽养殖场：是指具有独立法人资格，养殖规模较大、饲养和防疫设施完善和集约化饲养水平较高的畜禽养殖企业。

②畜禽养殖小区：是指畜禽生产相对集中或封闭，建设规划科学、布局合理、管理规范、防疫健全的畜禽养殖区域，通常是由数户具有一定规模的畜禽养殖场组成。

本方案中所指的畜禽养殖场（小区）是指达到省级人民政府确定的养殖规模标准的畜禽集中饲养场所。

根据山西省农业厅、山西省环保厅<关于印发山西省畜禽养殖场和养殖（小区）规模标准>的通知，山西省畜禽养殖场（小区）规模标准如下，其他畜禽饲养规模参照执行。

	养殖种类
	生猪出栏（头）
	蛋鸡存栏（羽）
	肉鸡出栏（羽）
	奶牛存栏（头）
	肉牛出栏（头）
	肉羊出栏（头）

	畜禽养殖场（小区）规模标准
	≥500
	≥10000
	≥50000
	≥100
	≥50
	≥300


1.3  划分依据

1.3.1  相关法律法规

1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

2）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

3）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订）；

4）《中华人民共和国农业法》（2013年1月1日施行）；

5）《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修订）；

6）《中华人民共和国动物防疫法》（2015年4月24日修订）；

7）《中华人民共和国传染病防治法》（2013年6月29日修订）；

8）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日施行）；

9）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

10）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日施行）；

11）《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局第9号令）（2001年5月8日施行）；

12）《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）（2010年5月1日施行）；

13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015年4月2日）;

14）《农业部办公厅关于配合做好畜禽养殖禁养区划定工作的通知》（农办牧[2015]21号，2015年8月12日）；

15）《山西省环境保护厅山西省农业厅关于进一步加大畜禽养殖污染减排项目推进力度的通知》（晋环发[2013]84号,2013年9月1日）；

16）《山西省水污染防治工作方案》（晋政发〔2015〕59号）;

17）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省水污染防治2016年行动计划的通知》（晋政办发[2016]1号，2016年1月5日））；

1.3.2  技术依据

1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

2）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）

3）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）

4）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

5）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）

6）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）

7）《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）

8）《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）

9）《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T1167-2006）

10）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）

11）《病死及死因不明动物处置办法》（农医发[2005]25号）；

12）《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》（农业部）；

13）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）

14）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日）

15）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

16）《地下水环境监测技术方案》(HJ/T164-2004)

17）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）

18）《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环办水体[2016]99号，2016年10月24日）。

1.3.3  其他依据

1）《“十三五”生态环境保护规划》

2）《山西省“十三五”环境保护规划》

3）《临汾市环境保护“十三五”规划》

4）《吉县城乡总体规划（2016-2030）》

5）《吉县土地利用总体规划（2006-2020）》

6）《吉县生态功能区划》

7）《吉县生态经济区划》

8）《吉县饮用水水源地保护区划分技术报告》

1.4  指导思想

以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大精神，以《水污染防治行动计划》等国家和地方环境保护法律、法规为依据，以畜禽养殖业可持续发展和改善生态环境质量为目标，大力开展生态县建设，切实控制畜禽养殖业产生的污水、粪便和恶臭对环境的污染，保障人体健康，促进畜禽养殖业生产工艺和技术进步，实现可持续发展。

结合吉县生态建设规划要求，对畜禽养殖实施禁养区和适养区范围的划分。按照划分范围，合理规划和适度发展畜禽养殖业，调整并优化全县畜禽养殖业的生产布局，开展畜禽养殖污染综合防治；并对现有畜禽场污染进行综合整治，运用种养结合的循环经济、生态经济理念，根据区域环境容量合理调整和优化畜禽养殖结构、布局和规模，削减敏感区域的饲养总量，促进畜牧业生产与生态环境全面协调发展，实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化和生态化。

1.5 划分范围

本次畜禽养殖禁养区划定方案的范围为吉县整个行政辖区，包括3镇5乡（吉昌镇、壶口镇、屯里镇、文城乡、东城乡、中垛乡、柏山寺乡和车城乡）6个社区，77个行政村，567个自然村，总人口约10.84万人，总面积1780平方千米。

1.6 划分类别

划定全县行政辖区内禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区和禁止建设有污染物排放的养殖场和养殖小区的禁养区（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液未经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的，不属于排放污染物）。

1.7 划分工作技术路线

吉县畜禽养殖禁养区划定工作技术路线：

资料收集

自然和社会环境：包括地理位置、地形地貌、气象气候、地表水、地下水、土壤、植被、动物、生态环境等。

   社会环境：包括人口、经济、工业、农业、文化卫生、教育科学等。

   县级其他相关规划：吉县生态功能规划、经济发展规划等。

   水环境质量：主要河流的基本情况、水质、集中式饮用水源地的基本信息等。

   环境敏感区：包括集中式饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、城镇居民区和文化教育科学研究区的基本情况。

第二、初步划定禁养区范围

确定禁养区划定原则：

按照《畜禽养殖禁养区划定技术指南》及相关法律法规初步划定各环境敏感区的禁养区范围。主要包括集中式饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、城镇居民区和文化教育科学研究区、法律法规规定的其他禁止养殖场的区域等。

第三、核实边界

在初步确定划定范围的基础上，开展实地勘察，调查禁养区划定相关基础信息（包括有关地物信息、养殖场分布、养殖规模等），明确拟划定禁养区范围边界拐点。

对各环境敏感区的禁养区范围进行合并，形成吉县禁养区划定初步方案，包括禁养区划定范围的文字描述，以及比例尺不小于1:50000的畜禽禁养区分布图。

征求意见

征求县政府、畜牧、环保、水利、住建、国土资源等相关部门和各乡镇对禁养区划定初步方案的意见，根据反馈意见进行修改，必要时进行现场勘察，形成禁养区划定技术报告（送审稿）

技术审核

禁养区划定技术报告报送环保部门进行技术审核，根据技术审核意见进行修改后，形成禁养区划定技术报告报批稿，经吉县人民政府批准后向社会发布。

2  自然环境与社会环境概况
2.1  自然环境

2.1.1  地理位置

吉县位于黄河中游，吕梁山南段西麓，总面积1777. 26km2，占临汾市面积的8. 8%。地跨北纬35°53'10”～36°21'02”，东经110°27' 30”～111°07 '20”。北与大宁县接壤，东与蒲县、尧都区相连，南与乡宁县为邻，西隔黄河与陕西省宜川县相望。

吉县辖3镇5乡（吉昌镇、壶口镇、屯里镇、文城乡、东城乡、中垛乡、柏山寺乡和车城乡）6个社区，77个行政村，567个自然村，总人口约10.84万人，总面积1780平方千米，人口密度61人/平方千米。

2.1.2  地形地貌

吉县总体地势东北高西南低，山多谷深，塬岭相连，峰峦重叠，沟壑纵横，属山地丘陵区。主要山峰有石头山、高天山、人祖山和管头山等，海拔均在1500m以上。根据地理位置和地貌特征的差异，可分为五个地貌单元区。西部为破碎残塬沟壑区，中南部为残塬沟壑区，北部为石质山区，东北部为梁峁沟壑区，东南部为土石山区。

西部为破碎残塬沟壑区：包括王家原、文城两个乡全部及东城、柏山寺乡的西部。海拔400～1200m之间，总面积约467. 82km2。该区紧临黄河，属侵蚀、剥蚀低山黄土堆积物，结构松散，抗侵蚀力差，地形支离破碎，水土流失严重。

中南部残塬沟壑区：包括吉昌镇、中垛乡的全部和车城乡的大部分。海拔在740～1300m之间，总面积约398. 44km2。上层为新生代黄土和黄土物质覆盖物。塬面正在缩小。

北部石质山区：包括人祖山、管头山和高祖山两翼石质山部分。本区主要为森林，只有在山的东侧下部和管头山部分地区坡缓土厚，生产条件较好。海拔在1000～1740m之间，总面积约205km2。山体由砂岩和砂质泥岩组成。山的东侧地势平缓，土层较厚，西侧山势陡峭岩石裸露。

东北部梁峁沟壑区：包括屯里镇北部和车城乡东北部的大部分。海拔在850～1640m之间，总面积约305km2。本区属侵蚀、剥蚀、低山黄土丘陵地形。上层为新生代堆积黄土，受地表水长期冲刷，不少地段基岩裸露，但本区昕水河横贯全境，河谷较宽，河岸形成宽窄不一的滩地和阶梯。东北部梁峁沟壑土壤肥沃，是吉县的主要产粮区之一。

东南部土石山区：包括车城乡南部大部分地区和屯里镇的东南部。海拔在940—1450m之间，总面积约401km2。地形比较平缓，山麓地带黄土堆积物较厚，植被较好，是吉县林业生产基地之一。

2.1.3  地层岩性

吉县境内地层构造比较复杂，上层是第四纪上更新统风积黄土，其成份主要由亚砂土等组成，其下有第三纪红土及三迭纪、二迭纪岩层。第三纪红土在清水河支沟两侧出现，以红色粘土夹钙质结核及砾石为主。三迭纪岩层在人祖山和高祖山一带出现，主要为叶绿色或黄绿色长石砂岩和紫红色或暗紫色砂质泥岩交互出现。二迭纪岩层在屯里镇的窑渠村以东广大地区及清水河两侧显露，主要为黄绿色长石砂岩与紫红色砂质泥岩交互出现。覆盖在各种地层上的是第四系沉积物  黄土，海拔小于1500m的地层一般均被黄土覆盖，平均覆盖厚度一般在l0m以上，厚者达百余米。

2.1.4  地质构造

吉县位于吕梁背斜褶皱断块山地南段的西侧，属山西陆台和燕山准地槽西南部过渡地带，从一级构造来讲，属北北东～南南西吕梁背斜南端的西翼。在吕梁运动之后，最底部太古代岩层褶皱硬化，基底岩层固结坚硬。从中生代开始，吕梁山继续上升，到燕山运动，所有中生代岩层全被褶皱，应力表现为越东越强，越西越弱，而到了喜马拉雅运动时期，应力又表现为西部猛烈，东部变弱。结果在各坚固地块上造成状块断裂。通过卫星照片分析和实地普查，全县有各种方向断裂构造线99条。其中：北北东22条；北东东16条；北西西35条；北北西16条；南北走向10条。加之后期喜马拉雅运动一一汾渭地堑强大应力，引起强烈震荡，严重的破坏和改变了原来岩层产状和岩性结构，形成很多皱褶隆起和褶皱凹陷，造成各种短背斜和小向斜构造。如吉县屯里镇窑渠村附近已被昕水河切穿的轴向北东东背斜构造，三堠、柏山寺的隆起以及清水河小向斜等，都是受汾渭地堑的强大应力所造成。因而形成该区岩层产状，走向多为北北东和北东东，倾向多为北西、南西及个别的北东和南东。

2.1.5  气象气候

吉县气候属暖温带大陆性季风气候。四季分明，冬季寒冷干燥；夏季温度较高，蒸发量大于降水量，易形成伏旱；春季干旱多风，气温回升较快，昼夜温差大，十年九旱；秋季常有短时期连阴雨天气出现。年平均气温为10.2℃，介于9.0～11. 50C之间。一月份最冷，平均温度介于-3.O～7.7℃之间，八月份最热，平均气温介于21.4～25.3℃之间。历年极端最低气温为-20.O℃（1984年），极端最高气温为36.8℃（1987年）。平均日温差11.40C，4～6月份平均达13.2℃。

无霜期年平均为172d，最少年132天（1972年），最多年201d( 1975年)。东部的明珠一带年均无霜期约为140d，西部的东城、柏山寺年均无霜期在180d以上。热量较为丰富，年平均≥10℃的积温为3357.8℃，而最多年达3646.7℃，最少年仅2807.5t。年平均曰照时数为2698.3h，最多年为2713.7h，最少年为2162.Oh，其特点为年际变化较大，二者相差451.7h，最多年可占照时数59%，最少年可占照时数49%，冬季平均日照为175.6h，夏季平均日照为274.6h。

吉县降水规律一般依地形由东向西递减，全县年平均降水量介于400mm～650mm之间，降水量平均最少年为277. 6mm（1997年），年平均最高年为658.3mm（1983年），两者相差380.7mm;降水量最少月为12月，多年平均为3.7mm，最多为7月，多年平均为119.5mm，根据历年降水资料显示，吉县大部分地区为前半年（春耕前后）较旱，秋季和冬季雨量充足。

降雪的开始日期历年平均为11月4日，终止日期为3月25日，初终间隔日数平均为143.5d。最大积雪深度为18cm。地下lOcm深处土壤冻结的初始日期平均为12月9日，解冻初始日期平均为2月25日。地下20cm深处土壤冻结的初始日期为12月23日，解冻初始日期为3月5日。最大冻土深度为82cm（1968年）。多年年平均蒸发量为1650.8mm，水面和地面的总蒸发量为7.64×108d/a。

地温为O～20cm深处的土壤温度。根据1991—2000年10年资料显示，历年平均为12.O～13.8℃，7月份地温最高，平均为26.3℃，1月份温度最低，平均为-3.6℃，地下lOcm土壤冻结约在12月份，解冻约在2月29日前后，最大冻土深度为82cm。

县域内受地形影响，各地区风速差异大，据1980年到2000年记载，一般前半日多北风，午后多西南风。一年中冬季多西北风，其余季节则以南风和偏南风居多。历年年平均风速2.1m/s，7～9月风速较小，平均为1.9m/s；3～4月风速较大，平均为2.2m/s。

一年中东北风出现频率最多，平均八级以上大风罕见。吉县境内主要的灾害天气有干旱、冰雹、洪灾、干热风、大风和霜冻。干旱一般发生在冬春季，旱象可延续百天左右，直接影响农作物的生长播种和出苗。冰雹历年有不同程度发生，一年中以7月份最多，其次是6月份和9月份。洪灾年均3.2次，最多年出现8次。干热风一般发生在5～6月份，以5月下旬到6月中旬为最多，年平均为6.3天次，最多为11天次（1975年），大风年均约6次，最多年达10次，常造成作物倒伏、脱粒、毁坏树木，给农业带来严重的危害。霜冻也是危及该区域农业生产的一大灾害，早霜常使作物不能及时成熟，造成作物减产少收；春霜结束迟，常致使作物不能及时下种，直接影响着作物的产量。

2.1.6  水文特征

吉县地表水资源较丰富，县域内主要河流有州川河（又名清水河）、昕水河和鄂河等。州川河最长，发源于高天山西麓，干流从东北流向西南，流程约61km，注入黄河。东北部河流均属昕水河支流。全县较大支流有20余条。各河水系均呈树枝状排列。全县多年平均年径流量为1956万m3/a。多年平均洪水径流量为7893.87m3／a，年平均径流模数5.54万nl'/a，侵蚀量为0.11亿t，侵蚀模数7890t/km2。

2.1.7  土壤

根据1981年土壤普查结果，吉县土壤可分为2个土类（褐土和草甸土），8个亚类，21个土属，62个土种。褐土土类是本县的主要土壤，多发育在黄土及洪积、冲积坡积物上，广泛分布于山沟坡塬上，面积约为265. 44万亩，占全县总面积的99.4%。根据褐土的特征可分为五个亚类。

山地褐土：多发育在黄土母质上，主要分布在海拔900～1500m之间的山坡上，面积为105.69万亩，占褐土总面积的39.82%。

褐土性土：主要分布在海拔1200m以下的黄土丘陵地区，面积为94.94万亩，占褐土总面积的35.77%。

淋溶褐土：主要分布在海拔1350～1820. 5m之间的石质山地和土石山区，面积为35.59万亩，占褐土总面积的13.4%。

碳酸性褐土：主要分布在海拔900～llOOm之间的川塬地上，面积为23.18万亩，占褐土总面积的8.74%。

粗骨灰性褐土：主要分布在黄河沿岸的沟坡上，面积为6. 04万亩，占褐土总面积的2.27%。

草甸土：土类面积为1.49万亩，占全县总面积的0.6%。根据其特征可分为三个亚类：褐化浅色草甸土，浅色草甸土和褐盐化浅色草甸土。

2.1.8  自然植被

吉县土地总面积1780km2，折合约266.93万亩，其中已利用土地面积171.91万亩，占土地总面积的64.1%。耕地面积为36.82万亩，占土地面积的13.79%，随着退耕还林的实施，耕地面积在逐年减少，2000年～2007年分别为38.37万亩、38.29万亩、37.17万亩、36.99万亩、36.90万亩、36.88万亩、36.81万亩和36.82万亩；林地面积107. 81万亩，占土地面积的40.39%;牧草地为10.7万亩，占土地面积的4.02%；居民点及工矿用地为4.93万亩，占土地面积的1.85%；交通用地为6809.8亩，占土地面积的0.26%；水域面积为2. 06万亩，占土地面积的0.78%；未利用土地95.84万亩，占土地面积的35.90%。

吉县野生植物资源较为丰富，现已查明的植物有374种，分属93科（不包括农作物），其中木本植物194种，分属49科。主要有沙棘、漆树、香椿等，以及孢子植物中的木耳、猴头、蘑菇等。吉县农业生物资源也非常丰富，主要农经作物有小麦、玉米、谷子、荞麦、蒌花、绿豆、芝麻、花生、马铃薯、甘薯、花椒、黄花菜等；吉县主要水果及干果资源有苹果、梨、桃、西瓜、枣、柿子、核桃等。其中，苹果的种植面积较广，是该县重要的经济树种。

2.1.9  野生动物

吉县野生动物主要有豹、山猪、山羊、獐子（麝）、褐马鸡、画眉、鳖、中华鼢鼠等。主要家禽畜有猪、牛、羊、鸡。

2.2  社会环境

2.2.1  人口分布

据2013年人口调查，吉县年末全县总人口为108381人，比上年末增加554人。城镇人口33857，比重31.23%，比上年增加1.79个百分点。乡村人口74527，比重68.77%。

2.2.2  经济概况

2015年，吉县全年全县生产总值达到19亿元，比上年增长3.5%。其中第一产业增加值完成5.8亿元，增长4%；第二产业完成增加值7.9亿元，下降0.4%；第三产业完成增加值5.2亿元，增长11.6%。三次产业的比重为30.9:41.7:27.5。人均地区生产总值17433元，按2015年平均汇率计算为2799美元。

全年全县财政总收入累计完成20872万元，比上年下降19.9%。其中公共财政预算收入完成10495万元，其中:增值税收入4206万元，减少32.8%；营业税收入5346万元 ，减少12.9%；企业所得税收入3574万元，减少15.2%；个税收入681万元，减少76.3%。国税、地税、财政三系统收入占财政总收入的比重分别为32：48：20。

居民消费价格比上年上涨1.3%，较上年回落0.3个百分点。其中：食品价格下降0.8%，非食品价格上涨2.4 %；消费品价格上涨0.5%，服务项目价格上涨2.9%。

居民消费价格比上年上涨1.3%，较上年回落0.3个百分点。其中：食品价格下降0.8%，非食品价格上涨2.4 %；消费品价格上涨0.5%，服务项目价格上涨2.9%。

2.2.3  工业

2015年，吉县全年规模以上工业增加值完成47734万元，比上年下降3.3%。工业主营业务收入44330万元，下降31%；规模以上工业企业累计实现利税5194万元，下降57%；实现利润-1450万元。中石油中石化煤层气勘探钻井累计853口，2*6MW生物质发电和40MW大型地面式光伏发电开工建设。全年全社会建筑业增加值14405万元，比上年增长19.5%。

2.2.4  农业

2015年，吉县年末全县拥有各类耕地面积18128.8公顷。

全年农作物播种面积12939公顷，比上年减少4.2%。其中，粮食作物面积10397.6公顷，减少5.4%；油料面积828.7公顷，减少36.2%；蔬菜面积912.7公顷，增加125.3%；苹果面积10825.9公顷，减少0.7%；烟叶面积175公顷，减少6.6%。

全年粮食产量30170.5吨，比上年减少29.3%。其中，夏粮产量8176.8吨，减少18%；秋粮产量21993.7吨，减少33%。

全年水果产量234686吨，增长23.3%，其中苹果产量233428吨，增长23.3%。烟叶产量662.2吨，减少6.8%。蔬菜产量19420.3吨，增长6.2%。油料产量1110.9吨，减少53.1%。

全年肉类总产量2938吨，减少0.8%。其中，猪肉产量2329吨，增长13.5%；牛肉产量420吨，增长1.2%；羊肉产量130吨，与同期持平。禽蛋产量1789吨，增长4%。生猪年末存栏28233头，增长10.6%；羊存栏8156只，增长12%。

全年共屠宰检疫生猪9630头，年检动物防疫条件合格证57家，无害化处理病死猪190头，实施动物检疫合格证电子出证。

全年全县完成造林面积5.16万亩。其中：人工造林3.7万亩，封山育林1.46万亩。森林覆盖率41.32%。全县林木蓄积量197.3万立方米。当年兑现退耕还林资金1096万元。

全年全县共签订森林保险81.5万亩。其中：红旗林场20.4万亩，集体林场61.1万亩。

全年全县建设节能吊炕210户，现代生态农业清洁生产试验示范点两处（柏东村、社堤村）。设立农业面源污染国控监测点一个。

全年共发放各种粮食补贴资金244.6万元。其中：粮食直补199.3万元。

年内开辟了上海吉县果品直销窗口2个。开启吉县苹果网上营销模式，建成京东商城旗舰店1个，在天猫、淘宝、贡天下等知名购物网站开设吉县苹果网店30余家，手机微店10余家。

全县新建运营果库5座，库容量4万吨，使全县果库容量达到了15万吨。

年内实施完成了南耀、张家坡、枣庄河小流域综合治理工程，马家河防洪治理工程，抗旱应急水源工程。建设监测能力42项的水质监测中心一处。

年末全县农业机械总动力11.32万千瓦时。共补贴农机具1994台（件），其中大中型拖拉机91台。发放农机购置补贴资金313万元。

2.2.5  固定资产投资和城市建设

2015年，吉县全年全社会固定资产投资349437万元，比上年增长20.2%。其中：第一产业完成投资15235万元，占比4.4%。第二产业完成投资110287万元，占比31.6%，同比下降33.9%；第三产业完成213015万元，占比61%，同比增长75.9%。按构成分，建筑、安装工程完成投资331269万元，增长14.6%，占全部投资的94.8%。全县共有开工项目71个，比上年增加3个。其中本年新开工项目55个，上年接转项目16个。全年累计完工项目63个。

全县21个村级100KW分布式光伏电站全部建成，已并网运营10个。

全年全县能源消费总量146655.29吨标准煤，下降11%。单位GDP能耗为0.79吨标准煤/万元，比上年下降4.8%。

2.2.6  文化、教育和卫生

2015年，吉县全县共有中小学45所。其中：小学30所，教学点5个，初中4所，普通高中1所，职业高中1所，九年一贯制学校4所。幼儿园47所。

年末全县共有教职工1597人，其中专任教师1371人。全县拥有高中（职中）教师227人（一中132人），幼儿教师100人。

全县全年共有在校学生11188人，减少21%。其中：普通高中1575人，增长18.4%；职业高中904人，增长6.2%；初中2863人，减少9.2%；普通小学5846人，减少2.1%。幼儿园在园幼儿3015人，增长3%。高考参考人数699人，增长32.6%；二本以上达线172人，其中普通高考103人、对口升学69人；中考考入市临一临三学生35人。

全县共有卫生机构及诊所121个。其中：县医院1个，中医院1个，乡镇卫生院8个，妇幼保健计划生育服务中心1个，疾控中心1个，村级卫生室79个，诊所27个。卫生专业技术人员383人，其中执业医师和执业助理医师164人，注册护士150人。医院和卫生院床位420张。

全县拥有电视台1个，无线转播站1座。全县共有城乡有线电视用户22889户。年末广播节目综合人口覆盖率96.4%；电视节目综合人口覆盖率98%。年内新增高清有线电视节目20套。开设《今日农事》、《政策零距离》等栏目。

2.2.7  人民生活和社会保障

2015年全县常住人口109351人，其中城镇人口38043人，乡村人口71308人，城镇化率34.79%；男性人口56157人，女性人口53194人，性别比为105.57。出生率为9.24‰，死亡率为5.54‰，自增率为3.7‰。

年末全县共有农村贫困人口18634人（按照国家贫困新标准2800元计算）。年内实施易地扶贫搬迁720户、2500人。年内实施了新城路网7.28公里建设。年末乡村环卫人员261名，其中新增103名。全年全县居民人均可支配收入8109元，增长8.5%。其中：农村居民人均可支配收入4312元，增长8.4％；城镇居民人均可支配收入17205元，增长8.6%。

年末全县参加基本养老保险人数8885人，其中，企业3261人，机关事业5624人；足额发放养老金10594万元。城乡居民养老保险参保人达51699人，为12461名60岁以上城乡居民发放养老金1369万元。参加失业保险人数4607人，发放失业保险金108万元。参加工伤保险人数6691人，发放工伤补助142万元。参加基本医疗保险15004人，支付医疗保险金1422万元。参加生育保险5373人，支付生育保险金18.6万元。新型农村合作医疗参加人数82236人，参合率96.05%，新型农村合作医疗基金累计补偿支出3450万元，累计受益206526人次。

年内企业退休人员基本养老金人均月增256元；城乡居民基础养老金由每月每人65元提高到80元；城镇居民医保财政补贴标准由320元，提高到380元；失业保险费率从1%降至0.5%，年人均少缴232元。

全年有1085户（2582人）城镇居民和2205户（4565人）农村居民纳入政府最低生活保障，共发放低保金2235.3万元，其中城镇1202.7万元；有425人享受五保待遇，其中集中供养人员36人（每人每月7200元），发放五保供养金237.7万元。发放80岁以上老人（1292名）敬老金155.3万元。发放孤儿（77人）救助金41.6万元。

全县累计发放城乡医疗救助金737.5万元。全年共为501名重点优抚对象发放抚恤金和生活补助392.2万元。给低收入农户发放冬季取暖用煤货币化补贴933万元。

全年共为全县107883人缴纳自然灾害公众责任险32.36万元。

全年接受各类社会捐款28.7万元，其中红十字会接受16万元。

全县累计建立居民健康档案101704份，建档率94.3%，电子档案78341份，建档率77%。全年共征收社会抚养费53万元。

2.3  环境质量现状

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定，吉县县城所处区域为环境空气二类功能区，根据《临汾市环境质量状况》（2017年5月）显示，吉县5月份环境空气质量达二级以上的天数为30天，总体环境空气质量良好。

吉县境内河流主要有州川河（又名清水河）、昕水河和鄂河等，州川河最大，根据《临汾市环境质量状况》（2017年5月）显示，州川河水质为V类，根据山西省地表水功能区划，清水河执行Ⅲ类标准和V类标准，昕水河执行Ⅲ类标准和V类标准，鄂河执行Ⅲ类标准、IV类标准和V类标准，吉县总体地表水环境不能满足标准要求，地表水环境较差。

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中地下水分类要求，吉县地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，应执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。根据《临汾市环境质量状况》（2017年5月）显示，吉县阳儿原水源地水质满足Ⅲ类标准要求，水质良好。

3  畜禽禁养区划分

3.1  畜禽养殖区划分依据

《畜禽养殖污染防治管理办法》

二、《畜禽规模养殖污染防治条例》

三、《动物防疫条件审查办法》

四、《中华人民共和国畜牧法》

五、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）

六、《水污染防治行动计划》

七、《饮用水水源地保护区划分技术规范》

饮用水水源保护区

包括饮用水水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。已经完成饮用水水源保护区划分的，按照现有陆域边界范围执行；未完成饮用水水源保护区划分的，参照《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007)中各类型饮用水水源保护区划分方法确定。其中，饮用水水源一级保护区内禁止建设养殖场和养殖小区，饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场和养殖小区（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的，不属于排放污染物）。

(2)自然保护区

包括国家级和地方级自然保护区的核心区和缓冲区，按照各级人民政府公布的自然保护区范围执行。自然保护区核心区和缓冲区范围内，禁止建设养殖场和养殖小区。

(3)风景名胜区

包括国家级和省级风景名胜区，以国务院及省级人民政府批准公布的名单为准，范围按照其规划确定的范围执行。其中，风景名胜区的核心景区禁止建设养殖场和养殖小区；其他区域禁止建设有污染物排放的养殖场和养殖小区。

(4)城镇居民区和文化教育科学研究区

根据城镇现行总体规划，动物防疫条件、卫生防护和环境保护要求等，因地制宜，兼顾城镇发展，科学设置边界范围。边界范围内，禁止建设养殖场和养殖小区。

(5)依照法律法规规定应当划定的区域

法律法规规定的其他禁止建设养殖场和养殖小区的区域。

(6)其他

新建、改建、扩建的畜禽养殖场和养殖小区选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500米；畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400米），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处；距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动物诊疗场200米以上；动物饲养场（养殖小区）之间距离不少于500米；距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上；距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。

3.2划定方法

一、饮用水源地

l、已划定保护区的饮用水源地

饮水水源保护一级保护区陆域范围划定为禁止建设养殖场和养殖小区的禁养区。饮用水水源二级保护区陆域范围划定为禁止建设有污染物排放的养殖场和养殖小区的禁养区（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的，不属于排放污染物）。吉县县城完成的城镇供水饮用水水源地一共有2处，阳儿源水源地，十里河水源地。

2、未划定保护区的集中式饮用水源地

参照《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T 338-2007)进行禁

养区划定，其中一级保护区划定为禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的

禁养区。二级保护区划定为禁止建设有污染物排放的畜禽养殖场和养

殖小区的禁养区。待水源地保护区工作完成后，按划定的保护区范围

执行。

地表水型集中式饮用水源地

参照《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T 338-2007)中“河流型饮用水水源保护区的划分方法”进行划定，具体范围为：

一级保护区水域长度为取水口上游1000米，下游100米范围内的河道水域，陆域为沿岸纵深与河岸的水平距离50米，与一级保护区水域河长相同范围内的陆域。

二级保护区长度从一级保护区的上游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸2000米，下游侧外边界距一级保护区边界200米的河道水域，陆域为二级保护区沿岸纵深范围1000未，与二级保护区水域河长相同的区域。

二、自然保护区

自然保护区核心区和缓冲区划定为禁止建设养殖场和养殖小区

的禁养区。

三、风景名胜区

    风景名胜区的核心景区划定为禁止建设养殖场和养殖小区的禁

养区；其他区域划定为禁止建设有污染物排放的养殖场和养殖小区的

禁养区。

    四、城镇居民区和文化教育科学研究区

    城镇规划区内建城区划定为禁止建设养殖场和养殖小区的禁养

区。

3.3划定范围

饮用水源地

吉县县城集中式饮用水源地：阳儿原水源地、十里河水源地。

乡镇水源地：屯里镇集中式饮用水源地、壶口镇集中式饮用水源地、车城乡集中式饮用水水源地、文城乡集中式饮用水水源地、东城乡集中式饮用水水源地、柏山寺乡镇中式饮用水水源地、中垛乡集中式饮用水源地。

自然保护区：

国家级、省级自然保护区：山西人祖山自然保护区、山西管头山自然保护区。

    3、风景名胜区

国家级、省级风景名胜区：黄河壶口瀑布风景名胜区

4、城镇居民区和文化教育科学研究区

吉县城区包括文物保护单位。

3.4初步划定

3.4.1饮用水源地

一、阳儿原水源地

1、基本情况

阳儿原水源地位于吉县城北部清水河东侧，距309国道150m，现有K3. K4二眼中生界三迭系碎屑岩裂隙水供水井，两眼供水井呈东西向沿河谷东侧直线排列，两井间隔距离62m，K3. K4水源井各建有二层集水建筑物，配套齐全，开采层位为三迭系刘家沟组碎屑岩裂隙水，孔深分别为196m、197.9lm，滤水管孔隙率达25%以上，井口高程840.5-838m，K4供水井成井于1992年11月，K4成井于2003年，现在该两眼井均在使用。该水源地主要为旧城居民和单位提供生产生活用水.

保护区划定

2009年，山西省人民政府晋政函(2009) 149号“关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复”文件，批复了吉县城市水源地保护区划分方案。

阳儿原水源地一级保护区范围：K3. K4供水井为中心东部110m，西部清水河谷50m，清水河上游150m，下游50m，所围成的长方形区域。面积0.048km

水源地一级保护区拐点坐标一览表

	水源地名称
	拐点序号
	经度
	纬度

	
	
	度
	分
	秒
	度
	分
	秒

	阳儿原水源地
	A1
	110
	40
	53.3
	36
	6
	57.5

	
	A2
	110
	40
	59.0
	36
	6
	55.2

	
	A3
	110
	40
	54.2
	36
	6
	47.7

	
	A4
	110
	40
	48.7
	36
	6
	50


3、禁养区划定

阳儿原水源地一级保护区范围：K3. K4供水井为中心东部110m，西部清水河谷50m，清水河上游150m，下游50m，所围成的长方形区域。面积0.048km2。

边界坐标拐点一览表

	水源地名称
	拐点序号
	经度
	纬度

	
	
	度
	分
	秒
	度
	分
	秒

	阳儿原水源地
	A1
	110
	40
	53.3
	36
	6
	57.5

	
	A2
	110
	40
	59.0
	36
	6
	55.2

	
	A3
	110
	40
	54.2
	36
	6
	47.7

	
	A4
	110
	40
	48.7
	36
	6
	50


按照《吉县城区饮用水水源地环境保护规划》，阳儿原水源地未划分二级保护区。阳儿原水源地禁养区划定见附图一。

二、十里河水源地

1、基本情况

十里河水源地位于阳儿原水源地K4号供水井以北2500m，位于清水河河谷东岸，距309国道50m左右，共有1眼K2供水井，建设有集水建筑物一座并设有围墙，配有4寸潜水泵，孔深260m，于2003年施工成并。该水源地主要为新城及周边居民和单位提供生产和生活用水。

保护区划定

2009年，山西省人民政府晋政函(2009) 149号“关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复”文件，批复了吉县城市水源地保护区划分方案。

十里河水源地一级保护区范围：以K2供水井为中心，东部50m，西部80m,清水河上游150m，下游50m，所围成的长方形区域。

水源地一级保护区拐点坐标一览表

	水源地名称
	拐点序号
	经度
	纬度

	
	
	度
	分
	秒
	度
	分
	秒

	阳儿原水源地
	A1
	110
	41
	40.4
	36
	7
	55.6

	
	A2
	110
	41
	43.6
	36
	7
	52.3

	
	A3
	110
	41
	37.4
	36
	7
	48.3

	
	A4
	110
	41
	34.1
	36
	6
	51.7


禁养区划定

十里河水源地一级保护区范围：以K2供水井为中心，东部50m，西部80m,清水河上游150m，下游50m，所围成的长方形区域。面积0.028km2.

边界拐点坐标为

	水源地名称
	拐点序号
	经度
	纬度

	
	
	度
	分
	秒
	度
	分
	秒

	阳儿原水源地
	A1
	110
	41
	40.4
	36
	7
	55.6

	
	A2
	110
	41
	43.6
	36
	7
	52.3

	
	A3
	110
	41
	37.4
	36
	7
	48.3

	
	A4
	110
	41
	34.1
	36
	6
	51.7


按照《吉县城区饮用水水源地环境保护规划》，十里河水源地未划分二级保护区。十里河水源地禁养区划定见附图一。

三、屯里镇集中式饮用水源地

1、基本情况

屯里镇集中式饮用水水源地位于屯里村东义亭河河谷，为基岩深井，井深143m，地理坐标为：东经110°54′32″、北纬36°13′19″，建成于2000年。

    供水方式：利用水泵从水源井提水后，注入高位蓄水池，利用地形高差输水至各村民用户。

    供水范围和人口：实际取水量2．57万m³。主要服务屯里村等4个自然村，解决4068口人的日常生活生产用水。

2、保护区划定

屯里镇水源地位于西窑洞村南，水源类型为碎屑岩裂隙承压水，水源地划分了一级保护区，一级保护区以水源井为中心，半径97m的圆形区域。

一级保护区：面积为0.03km2，周长为609.16m。

边界点坐标为：

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.908986
	36.222673

	B
	110.909927
	36.221768

	C
	110.908952
	36.220948

	D
	110.907872
	36.221740


二级保护区：

目前屯里镇集中式饮用水源地尚未划分二级保护区和准保护区。

3、禁养区划定

禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区。

水源一级保护区划定为禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区，具体范围为：以水源井为中心，半径97m的圆形区域为边界，面积为0.03km2。

边界点坐标为：

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.908986
	36.222673

	B
	110.909927
	36.221768

	C
	110.908952
	36.220948

	D
	110.907872
	36.221740


屯里镇集中式饮用水源禁养区划分结果见附图二

四、壶口镇集中式饮用水源地

1、基本情况

壶口镇集中式饮用水主水源为中家岭河谷泉水，地理坐标N36°6′36″、E110°27′31″，另有补充水源井一眼，位于壶口景区黄河边上，地理坐标N36°6′37″、E110°27′14″，建成于1995年10月。

供水方式：利用水泵从泉源集水池提水后，注入高位蓄水池．利用地势高差输水至各村民用户。

供水范围和人口：实际取水量2. 12万m3，服务于壶口镇及壶口景区，解决1800余人的日常生产生活用水。

2、保护区划定

壶口镇拥有两个水源地，分别为壶口镇集中式饮用水水源地、壶口镇集中式饮用水水源地深井。

壶口镇集中式饮用水水源地泉水位于沟谷内。水源类型为碎屑岩裂隙泉水，目前水源地划分了一级保护区，尚未划分二级保护区和准保护区。

一级保护区为：以取水口上游l00m，下游50m范围内的沟谷区。一级保护区：面积为0.037 km2；周长为360m。

边界点坐标为：

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.518956
	36.222149

	B
	110.519578
	36.221109

	C
	110.519248
	36.220912

	D
	110.518238
	36.221896


壶口镇集中式饮用水水源地深井位于壶口镇七郎窝西北方向。水源类型为碎盾岩裂隙承压水，目前水源地划分了一级保护区，尚未划分二级保护区和准保护区。

一级保护区为：以水源井为中心，半径50m的圆形区域。

一级保护区：面积为0.008 km2；周长为314m。

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.454212
	36.109926

	B
	110.454717
	36.109054

	C
	110.454195
	36.109053

	D
	110.453620
	36.109448


3、禁养区划定

①壶口镇集中式饮用水水源地

禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区。

水源一级保护区划定为禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区，具体范围为：以取水口上游l00m，下游50m范围内的沟谷区。一级保护区：面积为0. 037 km2。
边界点坐标为：

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.518956
	36.222149

	B
	110.519578
	36.221109

	C
	110.519248
	36.220912

	D
	110.518238
	36.221896


②壶口镇集中式饮用水水源地深井

禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区。

水源一级保护区划定为禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区，具体范围为：

以水源井为中心，半径R为50m的圆形区域为边界，面积为0.008 km2。

边界点坐标为：

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.454212
	36.109926

	B
	110.454717
	36.109054

	C
	110.454195
	36.109053

	D
	110.453620
	36.109448


壶口镇集中式饮用水源禁养区划分结果见附图3。

五、车城乡集中式饮用水水源地

1、基本情况

车城乡集中式饮用水水源地类型为碎屑岩裂隙承压水。地理坐标为：N36°9′20″、E110°42′39″建成于1997年10月。

供水方式：利用潜水泵提水后，通过钢管引水至蓄水池，再自流引水至村民用户。

供水范围和人口：实际取水量2.2万m³，服务于车城乡村民，解决1419人的日常生产生活用水。

2、保护区划定

车城乡水源地位于川庄村东南方向，水源类型为碎屑岩裂隙承压水，根据泉水出露地层岩性、地形地貌、沟谷展布及周围环境，水源地划分了一级保护区。

一级保护区为以水源井为中心，半径60m的圆形区域。面积为0.011km2，周长为377m。

边界点坐标为：

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.710435
	36.155967

	B
	110.711186
	36.155410

	C
	110.710697
	36.154878

	D
	110.709881
	36.155249


目前车城乡集中式饮用水水源地尚未划分二级保护区和准保护区。

3、禁养区划定

禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区。

水源一级保护区划定为禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区，具体范围为：

以水源井为中心，半径60m的圆形区域。面积为0.011km2，周长为377m。

边界点坐标为：

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.710435
	36.155967

	B
	110.711186
	36.155410

	C
	110.710697
	36.154878

	D
	110.709881
	36.155249


车城乡集中式饮用水水源地禁养区划分结果见附图4。

六、文城乡集中式饮用水源地

1、基本情况

文城乡集中式饮用水水源地位亍文城村北，水源类型为碎盾岩裂隙泉水：泉源地理坐标为：N36°13′18″、E110°31′10″，建成于1999年10月。

供水方式：泉源处建蓄水池，经二级提水至垣上，利用地势高差自流引水至村民川户。

供水范围和人口：实际取水量5. 25万一，服务于文城乡及文城垣上村民，解决5627人的日常生产生活用水。

2、保护区划定

文城乡集中式饮用水水源地水源类型为碎屑岩裂隙泉水，根据泉水出露地层岩性、地形地貌、沟谷展布及周围环境，泉水所处流域面积较小，泉源位于沟谷上游，目前水源地划分了一级保护区，尚未划分二级保护区和准保护区。

一级保护区为：以取水口上游100m，下游50m范围内的沟谷区。一级保护区面积为0.03km2，周长为340m。

边界点坐标为：

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.518656
	36.222149

	B
	110.519578
	36.221109

	C
	110.519248
	36.220912

	D
	110.518238
	36.221896


3、禁养区划定

禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区。

水源一级保护区划定为禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区，具体范围为：

以取水口上游100m，下游50m范围内的沟谷区；面积为0.03km2，周长为340m。

边界点坐标为：

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.710435
	36.155967

	B
	110.711186
	36.155410

	C
	110.710697
	36.154878

	D
	110.709881
	36.155249


车城乡集中式饮用水水源地禁养区划分结果见附图5。

七、东城乡集中式饮用水源地

1、基本情况

东城乡集中式饮用水水源地位于东城乡狮子河村，水源类型为基岩裂隙泉水，地理坐标为：N36°2′49″、E110°34′41″,建成于1998年10月。

供水方式：利用潜水泵提水至蓄水池，再自流引水至村民用户。

供水范围和人口：实际取水量4.23万m³，服务于东城乡村民，解决4321人的日常生产生活用水。

2、保护区划定

东城乡集中式饮用水水源地位于狮子河与州川河交汇处东北80m处，水源类型为碎屑岩裂隙泉水，水源地划分了一级保护区，一级保护区以水源井为中心，半径50m的圆形区域。

一级保护区：面积为0.006km2，周长为293m。

边界点坐标为：

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.577815
	36.047326

	B
	110.578556
	36.046845

	C
	110.578351
	36.046506

	D
	110.577474
	36.046856


3、禁养区划定

禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区。

水源一级保护区划定为禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区，具体范围为：

以水源井为中心，半径50m的圆形区域；面积为0.006km2，周长为293m。

边界点坐标为：

	拐点坐标
	E
	N

	A
	110.577815
	36.047326

	B
	110.578556
	36.046845

	C
	110.578351
	36.046506

	D
	110.577474
	36.046856


车城乡集中式饮用水水源地禁养区划分结果见附图6。

八、柏山寺乡集中式饮用水源地

1、基本情况

   柏山寺乡集中式饮用水水源地地理坐标
N35°59' 33″、E110°36'2l″．建成于2002年10月。

    供水方式：利用潜水泵提水至蓄水池，再自流引水至村民用户。

供水范围和人口：实际取水量10. 04万m3，服务于柏山寺乡村民，解决13823人的日常生产生活用水。

2、保护区划定

柏山寺乡集中式饮用水水源地水源类型为碎屑岩裂隙泉水，目前水源地划分了一级保护区，尚未划分二级保护区和准保护区。

一级保护区：0.075km2；周长560m。

	编号
	经度
	纬度

	A
	110.630608
	35.654450

	B
	110.630828
	35.954355

	C
	110.629669
	35.952427

	D
	110.629419
	35.952510


3、禁养区划定

禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区

一级水源地保护区划定为禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区，具体范围为：

泉源以下50m，以上200m，宽约60m的长形区域，面积0.075km2。

边界坐标点为：柏山寺乡集中式饮用水源地禁养区图见图7.

	编号
	经度
	纬度

	A
	110.630608
	35.654450

	B
	110.630828
	35.954355

	C
	110.629669
	35.952427

	D
	110.629419
	35.952510


九、中垛乡集中式饮用水水源地

1、基本情况  

中垛乡集中式饮用水水源地位于中垛乡庙儿岭村南的清川河河谷，水源类型为地表水型水源地，地理坐标N35°59' 32″、E110°44' 52″，建成于1997年10月。

供水方式：从河谷水坝提水至蓄水池，经二级提水至垣上蓄水池，利用地势高差自流引水至村民用户。

供水范围和人口：实际取水量13.16万m³，服务于中垛乡村民，解决11458人的日常生产生活用水。

2、保护区划定

根据水源地地形地貌、河岸展布及周围环境，及河流型水源地划分技术，目前划定了一级保护区和准保护区，尚未划分二级保护区。一级保护区为：水源以下l00m，以上l000m，宽l00m的区域。

一级保护区：面积为0.09km2，周长为2320m。

	编号
	经度
	纬度

	A
	110.754870
	35.998371

	B
	110.755267
	35.997976

	C
	110.752352
	35.996695

	D
	110.747558
	35.991075

	E
	110.746593
	35.991601

	F
	110.751356
	35.997155


3、禁养区划定

禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区

一级水源地保护区划定为禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区，具体范围为：

水源以下l00m，以上l000m，宽l00m的区域,面积为0.09km2

边界坐标点为：
	编号
	经度
	纬度

	A
	110.754870
	35.998371

	B
	110.755267
	35.997976

	C
	110.752352
	35.996695

	D
	110.747558
	35.991075

	E
	110.746593
	35.991601

	F
	110.751356
	35.997155


中垛乡集中式饮用水水源地禁养区图见附图8。

3.4.2自然保护区

山西人祖山自然保护区

基本情况

地理位置和范围：保护区南与吉县红旗林场交界，西与吉县文城乡为邻，北与大宁县林场交界，东部与吉县东城乡相接壤。地理坐标为东经110°30'20”～110°43'01”，北纬36°10'7”～36°19' 30”，东西宽约15km，南北长约18km，海拔在779～742m之间。

保护区划定

2002年6月，山西省人民政府批准建立山西人祖山省级自然保护区。

核心区总面积7991.28hm2，占保护区总面积的48.71%，其中林分面积7991.28hm2，森林覆盖率100.00%。该区生态系统保护良好，物种丰富，是水源涵养林集中分布，野生动物栖息繁殖的主要区域。

缓冲区是核心区的过渡地段，对核心区起保护和缓冲作用。缓冲区面积3174.34hm2，占保护区总面积的19.35%，其中林分面积3174.34hm2，森林覆盖率100.00%。

3、禁养区划定

自然保护区核心区和缓冲区范围内划定为禁养区具体范围为：核心区：东边界从后店村西北角的山梁处开始，沿E110°41′54.33″-E110°40′8.87″，N36°17′20.57″-N36°13′22.94″，南边界E110°40′8.87″-E110°35′10.08″，N36°13′22.94″-N36°13′47.68″，西边界E110°35′10.08″-E110°33′56.32″，N36°13′47.68″-N36°34′17.68″北边界E110°33′56.32″-E110°40′8.94″，N36°34′17.68″-N36°17′43.94″。

缓冲区东边界从（E110°37′59.03″-E110°41′31.42″，N36°19′6.83″-N36°13′23.54″），南边界从（E110°41′31.42″-E110°34′52.88″，N36°13′23.54″-N36°13′33.16″），西边界从（E110°34′52.88″-E110°33′49.76″，N36°13′33.16″-N36°17′53.42″），北边界（E110°33′49.76″-E110°37′48.03″，N36°17′53.42″-N36°19′3.59″）。禁养区面积总计为11165.62hm2。人祖山禁养区划定结果见附图9。

管头山自然保护区

基本情况

地理位置和范围：位于吕梁山南端，吉县城以西，保护区东西长25km，南北宽16km，北与吕梁林区相连，东与吉县吉昌镇相接，南靠黄河，西临壶口瀑布，总面积101.40km2。

自然地理概况：保护区因其特殊的地理位置，优越的气候条件，古老的地质构造，独特的地形地貌，动植物资源十分丰富，区域内共有种子植物680余种，其中起源古老的珍稀植物较丰富，而且森林植被过渡性较明显，温带和北温带代表性植物在森林植被中均有分布；野生动物17目30科100余种，其中金钱豹、褐马鸡、金雕、雕、隼等为国家重点保护动物。

保护区划定

2005年12月，山西省人民政府批准建立山西管头山省级自然保护区。

管头山保护区总面积10140.1公顷，其中国有部分6042.9公顷，占总面积的59.6%，集体部分4097.2公顷，占总面积的40.4%。

禁养区划定

   自然保护区核心区和缓冲区范围划定为禁养区，具体范围为核心区位于保护区人为活动较少的中部，地理坐标：E110°30′59″-E110°37′59″，N36°07′17″-N36°11′53″，总面积为3624.7hm2。缓冲区是核心区和实验区的过渡地段，地理坐标：E110°30′31″-E110°38′17″，N36°07′04″-N36°12′04″，总面积为2151hm2。管头山禁养区面积总计为5775.7hm2。管头山禁养区划定结果见附图10
3.4.4城镇居民区和文化教育科学研究区

1、根据《吉县县城总体规划（2009-2020）》，吉县县城中心城区规划如下：

吉县以县城为中心，不包含规划区，总用地4.5平方公里。
禁养区划定

吉县以县城为中心，西至淋雨村，东至兰家河村，南至水洞沟，北至城北原，总用地4.5平方公里。禁养区划定结果见附图12。

3.4.3风景名胜区

一、壶口瀑布风景名胜区

1、基本情况

地理位置和范围：以黄河壶口瀑布为中心，呈南北向长条形沿黄河两岸分布，由壶口瀑布景区、第二战区司令部旧址景区、中市景区和小船窝四部分组成，总面积约45.52km2。

自然地理概况：壶口瀑布的形成与当地的地层、构造、气候、水文等自然地理因素有关。壶口一带出露的基岩主要是三叠系纸坊组（群）（距今约2亿年左右），上部为紫红色、紫灰色和灰绿色细砂岩与泥质岩类互层，下部为厚层砂岩、薄层砂岩、泥岩类岩石，因而河谷中的岩层软硬交替，使流水的侵蚀作用得以加剧。地质遗迹包括主瀑布、十里龙槽、孟门山河心岛、涡穴、水蚀凹痕、侧蚀洞穴和方山地貌等河流侵蚀作用形成的河谷地貌遗迹。特别是壶口罕见的地质地貌，如淘蚀圆坑，水蚀洞穴，凹槽（石窝宝镜）堪称黄河水流地质变化最佳例证。壶口岸边清代长城、古码头遗址和旱地行船遗迹清晰可见，成为现在研究清代水旱码头、建筑形态、商贸往来、民俗风情的标本。壶口作为黄河上独一无二的自然遗产，对于研究黄河流域、黄土高原地质地貌特征和黄河文化有着极其重要的自然遗产价值。

经济、社会状况：壶口国家级地质公园是展示河流侵蚀作用、黄河发展史、黄土地貌的综合性地质公园；壶口地质遗迹在地学和生态学等方面，对研究黄河发育史、黄土生成和演化等问题，具有重要的科学理论价值，还可成为青少年进行地质科普教育的实地堡垒。通过对地质遗迹资源的利用，旅游产业的开发，对青少年教育等，可产生巨大的经济效益和社会效益。

保护区划定

1988年被国务院公布为国家级重点风景名胜区；1991年被评为“中国旅游胜地四十佳”；1994年被国家旅游局选定为97中国旅游年推向国际旅游市场的35张王牌景点之一；1995年被评为山西省十佳旅游景点；2001年被国家地质公园评审委员会评定命名为国家级地质公园；2002年被国家旅游局公布评为国家4A级风景旅游区。

禁养区划定

风景名胜区的核心区划定为禁养区，地理坐标：E110°26′24″-E110°34′45″，N36°09′37″-N36°11′27″总面积为34.3km2。其他区域禁止建设有污染物排放的养殖场和养殖小区，总面积为11.2km2。壶口瀑布风景名胜区禁养区划定结果见附图11。

3.5划定结果

根据分区划定结果，结合边界条件，对重复区域进行合并，按照就高不就低原则，共划定14个禁养区，面积为219.772km2。

吉县畜禽养殖禁养区划分结果

	区号
	名称
	保护目标
	范围
	面积

	禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区

	1区
	阳儿原水源地
	阳儿原水源地一级保护区
	K3. K4供水井为中心东部110m，西部清水河谷50m，清水河上游150m，下游50m
	0.048km2

	2区
	十里河水源地
	十里河水源地一级保护区
	以K2供水井为中心，东部50m，西部80m,清水河上游150m，下游50m
	0.028km2

	3区
	屯里镇集中式饮用水水源
	屯里镇集中式饮用水水源一级保护区
	屯里村东义亭河河谷东经110°54′32″、北纬36°13′19″
	0.03km2

	4区
	壶口镇集中式饮用水源地
	壶口镇集中式饮用水源地一级保护区
	壶口镇集中式饮用水主水源为中家岭河谷泉水，地理坐标N36°6′36″、E110°27′31″，另有补充水源井一眼，位于壶口景区黄河边上，地理坐标N36°6′37″、E110°27′14″
	0.045km2

	5区
	车城乡集中式饮用水源地
	车城乡集中式饮用水源地一级保护区
	地理坐标为：N36°9′20″、E110°42′39″
	0.01km2

	6区
	文城乡集中式饮用水源地
	文城乡集中式饮用水源地一级保护区
	位亍文城村北，水源类型为碎盾岩裂隙泉水：泉源地理坐标为：N36°13′18″、E110°31′10″
	0.03km2

	7区
	东城乡集中式饮用水源地
	东城乡集中式饮用水源地一级保护区
	位于东城乡狮子河村，水源类型为基岩裂隙泉水，地理坐标为：N36°2′49″、E110°34′41″
	0.006km2

	8区
	柏山寺集中式饮用水源地
	柏山寺集中式饮用水源地一级保护区
	N35°59' 33″、E110°36'2l″
	0.075km2

	9区
	中垛乡集中式饮用水源地
	中垛乡集中式饮用水源地一级保护区
	位于中垛乡庙儿岭村南的清川河河谷，水源类型为地表水型水源地，地理坐标N35°59' 32″、E110°44' 52″
	0.09km2

	10区
	山西人祖山自然保护区
	山西人祖山自然保护区核心区、缓冲区
	E110°41′54.33″，N36°17′43.94″
	111.65km2

	11区
	管头山自然保护区
	管头山自然保护区核心区、缓冲区
	东西长25km，南北宽16km，北与吕梁林区相连，东与吉县吉昌镇相接，南靠黄河
	57.75km2

	12区
	壶口瀑布风景名胜区


	壶口瀑布风景名胜区核心区


	地理坐标：E110°26′24″-E110°34′45″，N36°09′37″-N36°11′27″
	34.3km2

	13区
	城镇居民区和文化教育科学研究区
	城镇居民区和文化教育科学研究区
	西至淋雨村，东至兰家河村、南至水洞沟，北至城北原
	4.5km2

	14区
	壶口瀑布风景名胜区
	壶口瀑布风景名胜区其他区域
	以黄河壶口瀑布为中心，呈南北向长条形沿黄河两岸分布
	11.2km2

	总计
	219.772km2


4畜禽养殖现状

4.1畜禽养殖现状

截止2017年8月底，全县现有畜禽养殖场72个，养殖种类有猪、牛、鸡、羊等。

吉县畜禽养殖场基本情况表

	序号
	所属乡镇
	养殖场户名称
	具体位置
	养殖品种
	存栏量

	
	
	
	
	
	

	1
	屯里镇
	吉县太度庆有养殖专业合作社
	太度村
	猪
	100

	2
	屯里镇
	吉县学阳养殖专业合作社
	太度村
	猪
	230

	3
	屯里镇
	刘栓成牛场
	太度村峪口
	牛
	13

	4
	屯里镇
	信维嘉猪场
	桑峨村
	猪
	450

	5
	屯里镇
	王太生猪场
	屯里村
	猪
	60

	6
	屯里镇
	张彩彩鸡场
	屯里村
	蛋鸡
	4000

	7
	屯里镇
	 吉县保亭养殖有限公司
	回宫村
	猪
	1200

	8
	屯里镇
	吉县文山生态养殖场
	王家河村
	猪
	120

	9
	屯里镇
	吉县志俊养殖专业合作社
	安乐村
	猪
	150

	10
	屯里镇
	曹明明养殖场
	安乐村
	猪
	60

	11
	屯里镇
	冯彦军养殖场
	安乐村
	猪
	70

	12
	屯里镇
	吉县庄子园农业技术开发有限公司
	庄子村
	羊
	100

	13
	中垛乡
	吉县天丰生态养殖有限责任公司
	南柯榼村
	猪
	8000

	14
	中垛乡
	梁小立猪场
	南坪村
	猪
	100

	15
	中垛乡
	强慧忠猪场
	中垛村
	猪
	30

	16
	中垛乡
	刘双良鸡场
	中垛村
	蛋鸡
	1100

	17
	中垛乡
	吉县盛博养殖有限公司
	永固村
	猪
	500

	18
	中垛乡
	闫金山鸡场
	永固村
	蛋鸡
	7000

	19
	中垛乡
	刘安明猪场
	下柏房村
	猪
	40

	20
	中垛乡
	吉县聚汇养殖专业合作社
	白额村
	猪
	50

	21
	中垛乡
	吕文官猪场
	南光村
	猪
	50

	22
	中垛乡
	党纪刚猪场
	南光村
	猪
	50

	23
	中垛乡
	兰建栓猪场
	南光村
	猪
	100

	24
	中垛乡
	牛运忠猪场
	南光村
	猪
	50

	25
	中垛乡
	强孔红猪场
	安坪村
	猪
	51

	26
	中垛乡
	王建川猪场
	安坪村
	猪
	27

	27
	壶口镇
	吉县腾鑫农林牧专业合作社
	留村宋家坡
	猪
	268

	28
	壶口镇
	吉县段虎山牛场
	南垣村
	牛
	13

	29
	壶口镇
	吉县壶口镇存心村兴旺养殖专业合作社
	存心村
	猪
	168

	30
	壶口镇
	吉县段根生牛场
	南垣村
	牛
	15

	31
	文城乡
	吉县智平养殖专业合作社
	文城村
	猪
	127

	32
	车城乡
	吉县鸿盛养殖有限公司
	川庄村
	猪
	935

	33
	车城乡
	吉县景山养殖有限公司
	川庄村
	猪
	640

	34
	车城乡
	张彦林猪场
	兰家河村
	猪
	70

	35
	车城乡
	吉县郝鹏养猪场
	行台村
	猪
	240

	36
	车城乡
	刘建祥猪场
	朱元头村
	猪
	105

	37
	车城乡
	李有刚猪场
	东赵村
	猪
	50

	38
	车城乡
	牛建明猪场
	二凹腰村
	猪
	55

	39
	车城乡
	张建福猪场
	天申原村
	猪
	50

	40
	车城乡
	吉县贵平牛场
	曹井村
	牛
	55

	41
	车城乡
	吉县彦赓养殖专业合作社
	窑科村
	牛
	16

	42
	车城乡
	张照新牛场
	洛义沟村
	牛
	15

	43
	车城乡
	吉县金源养殖有限公司
	赵村坡头
	蛋鸡
	15000

	44
	吉昌镇
	吉县春娥养殖专业合作社
	兰村
	蛋鸡
	15000

	45
	吉昌镇
	吉县兰村养殖有限公司
	兰村
	羊
	100

	46
	吉昌镇
	公世忠鸡场
	桥南村老气象台
	蛋鸡
	3000

	47
	吉昌镇
	吉县桥南福禄养殖场
	桥南村勒马原半坡
	猪
	150

	48
	吉昌镇
	毋小蛋鸡场
	林雨村
	蛋鸡
	3000

	49
	吉昌镇
	郑福学猪场
	小府村
	猪
	80

	50
	吉昌镇
	张智林猪场
	前德村
	猪
	80

	51
	吉昌镇
	李连发羊场
	城北村
	羊
	150

	52
	吉昌镇
	白福荣猪场
	白河沟
	猪
	50

	53
	吉昌镇
	于小平猪场
	白河沟
	猪
	150

	54
	吉昌镇
	葛建平猪场
	白河沟
	猪
	150

	55
	吉昌镇
	步博文奶牛场
	白河沟
	奶牛
	15

	56
	吉昌镇
	刘秀勤鸡场
	结子沟村
	蛋鸡
	6400

	57
	城关镇
	吉县吉昌镇辛村养殖专业合作社
	辛村
	羊
	400

	58
	城关镇
	吉县智琴养殖有限公司
	上尖原沟
	蛋鸡
	40000

	59
	柏山寺乡
	吉县环洁生态养殖有限公司
	东关村
	猪
	1800

	60
	柏山寺乡
	吉县兴源牧业有限公司
	东石泉村
	牛
	98

	61
	柏山寺乡
	吉县张学文养猪场
	匣原村
	猪
	200

	62
	东城乡
	吉县振华养殖专业合作社
	 山头村
	羊
	150

	63
	东城乡
	吉县东城乡东旭养殖有限公司
	社堤村
	猪
	2500

	64
	东城乡
	陈连养鸡场
	社堤村
	鸡
	180

	65
	东城乡
	刘振元猪场
	社堤村
	猪
	20

	66
	东城乡
	宋一平猪场
	太和村
	猪
	120

	67
	东城乡
	张九成羊场
	太和村
	羊
	20

	68
	东城乡
	贺永平羊场
	东城村
	羊
	120

	69
	东城乡
	王陈宗猪场
	沟南村
	猪
	150

	70
	东城乡
	张青言猪场
	沟南村
	猪
	50

	71
	东城乡
	小朱鸡场
	柏东村
	鸡
	300

	72
	东城乡
	丁俊良猪场
	沟南村
	猪
	50


经调查按所在乡镇划分，畜禽养殖场屯里镇12个，中垛乡14个，壶口镇4个，文城乡3个，车城乡10个，吉昌镇13个，城关镇2个，柏山寺乡3个，东城乡11个。

按养殖种类划分，牛养殖场8个，存栏量240头，猪养殖场46个，存栏量19746头，鸡养殖场11个，存栏量91980羽，养养殖场7个，存栏量1040只。

4.2禁养区内畜禽养殖场调查

吉县禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区内无畜禽养殖场和养殖小区。

5 生态规划的符合性分析

   按照《畜禽养殖禁养区规划技术指南》的要求，根据《吉县生态功能区划》与《吉县生态经济区划》，综合开率个区域主体功能定位及生态功能重要性，在与生态保护红线格局相协调前提下，对畜禽养殖禁养区划定结果与生态规划的符合性进行了比对。

5.1与生态功能区划的符合性

   《吉县生态功能区划》中提出:根据吉县自然特点、环境现状、社会发展需要和保护与恢复生态功能的要求，遵循生态结构完整与主导生态功能一致性原则、生态功能保护区边界与行政边界一致性原则、生态功能保护区范围适合主导生态功能维持和发挥的原则及最大限度发挥保护区生态、社会和经济效益的原则，确定吉县重要的生态功能区与吉县生态功能区划相符。

5.2与生态经济区划的符合性

   《吉县生态经济区划》提出：根据对吉县生态环境地域分异特点的认识，为使生态经济区划具有较强的实用性和可操作性，吉县生态经济区划采用自上而下与自下而上、以专家集成为主的定性分析与定量指标相结合的分区方法，确定吉县重要的生态经济区有地表水饮用水源保护区、地下水饮用水源保护区、河流饮用水源保护区与吉县生态经济区划相符。

5.3与水污染防治的符合性

《临汾市水污染防治工作方案》中提出：到2020年，河流水质保持《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水质标准。为防止畜禽养殖企业污染物排放对河流水质造成影响，本划定方案中将吉县主要河流两侧400米陆域范围划定为禁止建设有污染物排放的畜禽养殖场和养殖小区的禁养区。

  《临汾市水污染防治工作方案》中提出：到2020年，县级城市集中饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体达到65%以上，为保护饮用水水源，本划定方案中将吉县县城饮用水水源地和7个乡镇集中式饮用水水源保护区划定为禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的禁养区与禁止建设有污染物排放的畜禽养殖场和养殖小区的禁养区。

6 畜禽养殖管理控制及保障措施
6.1 畜禽养殖管理措施
 对禁养区的环境管理要求

1）规模化畜禽养殖场和养殖小区是指按照《山西省农业厅、山西省环保厅<关于印发山西省畜禽养殖场和养殖（小区）规模标准>的通知》中确定的养殖场，以及按《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）折算后达到规定规模标准的其他类型的畜禽养殖场。

2）禁养区内，严禁新建、扩建、改建各类畜禽养殖场。禁养区内现有的规模畜禽养殖场（小区）和养殖专业户限期实现搬迁或关闭。

6.2  畜禽养殖保障措施

1）实行目标管理，实行奖惩制度，将畜禽养殖禁养区划分工作纳入各乡镇和相关职能部门目标考核内容，制定具体的整治方案，细化工作措施，逐级分解任务、落实责任，确保工作落到实处；

2）各部门要密切合作、各司其职、各负其责、齐抓共管、严格执法，加大教育惩处力度；

3）加大媒体宣传、报道、曝光的力度，营造良好的舆论氛围，让群众理解支持划分工作，并积极主动参与。新闻媒体对划分工作全程跟踪，全面报道，对不按划分方案工作要求修建畜禽养殖场的单位给予及时曝光；

4）标本兼治、长效管理。建立完善畜禽养殖禁养区划分工作定量考核制度，切实落实环境保护目标责任制，并逐步建立环境保护行政责任追究制度、公众监督制度、政府信息公开制度和企业信息披露制度，集中全社会力量，加强畜禽养殖污染综合防治，维护群众环境权益，促进经济社会全面、协调可持续发展。

5)结合吉县实际情况发展“畜-沼-果”生态循环经济，实施种养业结合、国畜业并进的绿色生态发展道路。

6.3  环境效益

畜禽养殖区划实施后，对规范吉县未来畜禽养殖业发展有推动作用。同时规范化的畜禽养殖企业的建设，会使畜禽养殖废水、粪便等污染物排放有效降低，对改善吉县水环境现状有积极作用，各项指标将全面达标，满足对应的地表水环境功能要求，进而降低水环境污染对人民健康的影响。

7  畜禽养殖污染防治措施

7.1  畜禽养殖场的场区布局及排水情况

禽养殖场平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生。粪便污水处理设施应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

7.2  畜禽粪便的处理措施

1）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清；

2）粪污无害化处理后用于还田利用，畜禽粪污处理厂应设置专门的贮存池；

3）贮存池的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处；

4）贮存池的总有效容积应根据贮存期确定，种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量；

5）贮存池的结构应采取有效的防渗漏处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水；

6）对易侵蚀的部位，应采取相应的防腐蚀措施；

7）贮存池应配备防止降雨（水）进入的措施，宜配置排污泵。

7.3  畜禽养殖场污水的处理

7.3.1  污水处理的原则

1）畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用；

2）畜禽污水经治理后向环境中排放，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定，有地方排放标准的应执行地方排放标准；

3）对没有充足土地消纳污水的畜禽养殖场，可根据当地实际情况选用综合利用措施；

4）制取其它生物能源或进行其它类型的资源回收综合利用，要避免二次污染，并应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定；

5）污水的净化处理应根据养殖种类、养殖规模、清粪方式和当地的，自然地理条件，选择合理、适用的污水净化处理工艺和技术路线，尽可能采用自然生物处理的方法，达到回用标准或排放标准；

6）污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止产生二次污染物。

7.3.2  污水处理设施的工艺

（一）预处理

1）畜禽养殖场废水处理前应强化预处理，预处理包括格栅、沉砂池、固液分离系统、水解酸化池等；

2）处理养牛场粪污时，应设有粪草分离、切割和混合装置；

3）处理养鸡场粪污前，应先清除鸡粪中的羽毛。

（二）厌氧生物处理

1）厌氧生物处理单元通常由厌氧反应器、沼气收集与处置系统（净化系统、贮气罐、输配气管和使用系统等）、沼液和沼渣处置系统组成；

2）厌氧反应器的类型和设计应根据粪污种类和工艺路线确定，容积宜根据水力停留时间确定；

3）温度条件不能满足工艺要求时，厌氧反应器要求设置加热保温措施；

4）厌氧反应器、沼气净化利用系统的防火设计应符合有关规定；

5）厌氧反应器应设有防止超正、负压的安全装置及措施，安全装置的安全范围应满足工艺设计的压力及池体安全的要求；

6）厌氧反应器应达到水密性与气密性的要求，应采用不透气、不透水的材料建造，内壁及管路应进行防腐。

（三）好氧生物处理

1）好氧反应单元前宜设置配水池，使厌氧出水与水解酸化池的一部分污水进行混合调配；

2）宜采用具有脱氮功能的好氧处理工艺，如序批式活性污泥法（SBR）、氧化沟法等。

（四）自然处理

1）根据可供利用的土地资源面积和适宜的场地条件，在通过环境影响评价和技术经济比较后，可选用适宜的自然处理工艺；

2）自然处理工艺宜作为厌氧、好氧两级生物处理后出水的后续处理单元；

3）宜采用的自然处理有人工湿地、土地利用和稳定塘技术。

（五）消毒

1）畜禽养殖废水经处理后向水体排放或回用的，应进行消毒处理；

2）宜采用紫外线、臭氧、双氧水等非氯化的消毒处理措施，并不得产生二次污染。

7.4  畜禽养殖场固体粪便的处理利用

1）畜禽固体粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理；

2）不具备堆肥条件的养殖场，可根据畜禽养殖场地理位置、养殖种类、养殖规模及经济情况，选用其他方法对固体粪便进行资源回收利用，但不得对环境造成二次污染；

3）未采用干清粪的养殖场，堆肥前应先将粪水进行固液分离，分离出的粪渣进入堆肥场，液体进入废水处理系统；

4）堆肥场地一般应有粪便贮存池、堆肥场地以及成品堆肥存放场地等组成，应考虑防渗漏措施，不得对地下水造成污染。

7.5  畜禽养殖场病死畜禽尸体的处理与处置

1）病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用；

2）病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染；

3）不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口；

4）因高致病性禽流感疫情导致禽类死亡，死禽尸体的处理与处置应符合《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（试行）的规定。

7.6  畜禽养殖场恶臭控制

1）畜禽养殖场的恶臭治理范围应包括养殖场区和粪污处理厂（站）；

2）养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生；

3）粪污处理各工艺单元宜设计为密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染；

4）密闭化的粪污处理厂（站）宜建恶臭集中处理设施，各工艺过程中产生的臭气集中收集处理后排放，排气筒高度不得低于15m；

5）在集中式粪污处理厂的卸粪接口及固液分离设备等位置宜喷淋生化除臭剂；

6）畜禽养殖场恶臭污染物的排放浓度应符合GB18596-2001的规定。
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